19" Wandverteiler, zweiteilig

Zweiteiliger Wandverteiler aus einer geschweißten Stahlkonstruktion.  
Beide Teile des Gehäuses sind mit Schrauben und drehbaren Aufhängungen verbunden.   
Die Sicherungsschrauben sind nur nach dem Öffnen der Tür zugänglich.   
Entspricht vollumfänglich der DIN EN 62208:2012-06; VDE 0660-511:2012-06.  
Zur direkten Wandbefestigung.  
Zwei verstellbare vertikale Rasterschienen. Verteilerkonstruktion: Kompakte Schweißkonstruktion mit Vollglastür. Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile sind mit Erdungskabeln verbunden.  
Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt. Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten in der Rückwand des Gehäuses sowie jeweils eine weitere im Dach und Boden.

Höheneinheiten

15

HE

Breite

600

mm

Tiefe

515

mm

Höhe

770

mm

Material

1,5 mm Stahlblech

Farbe

lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Gewicht

27

kg

max. Belastbarkeit Gehäuse

30

kg

max. Belastbarkeit Tür

10

kg

Schutzgrad

IP30

IP

weitere Normen

DIN EN 62208:2012-06; VDE 0660-511:2012-06

Einsatzbedingungen / Einsatzort

Industrie- und Büroräume

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

ekuWall 19"Wandverteiler

15HE, 600x770x515mm (BxHxT)

zweiteilig, IP 30

Kabeleinf.o/u, inkl. Zubehör

t27006515

Liefern, montieren