Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 3000N

LWL-Außenkabel mit verseilter Bündelader als Erd- sowie Rohrkabel.  
Für direkte Erdverlegung geeignet, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, Nagetierschutz durch Glasgarne, Bündeladerfarbcode gemäß DIN VDE 0888 Teil 3.

Faseranzahl

144

Anzahl der Bündeladern

12

Faser pro Bündel

12

Faserart

Singlemode 9/125

Faserkategorie

OS2

Außendurchmesser

13,7

mm

min. Biegeradius (fest verlegt)

280

mm

Gewicht

155

kg/km

max. Zugkraft

3000

N

Mantelfarbe

schwarz

Mantelmaterial

Polyethylen (PE)

Temperaturbereich Betrieb

-30 bis 70

°C

Temperaturbereich Installation

-5 bis 50

°C

Temperaturbereich Transport/Lagerung

-40 bis 70

°C

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

A-DQ(ZN)B2Y 12x12E 9/125

3000N

t30368544

Liefern, montieren