Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 6000N

LWL-Außenkabel mit verseilter Bündelader als Erd- sowie Rohrkabel.
Für direkte Erdverlegung geeignet, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, Nagetierschutz durch Glasgarne.

Faseranzahl

432

Anzahl der Bündeladern

18

Faser pro Bündel

24

Faserart

E9/125

Faserkategorie

OS2

Außendurchmesser

20,7

mm

min. Biegeradius (fest verlegt)

352

mm

Gewicht

317

kg/km

max. Zugkraft

6000

N

Mantelfarbe

schwarz

Mantelmaterial

Polyethylen (PE)

Temperaturbereich Betrieb

-30 bis 60

°C

Temperaturbereich Installation

-5 bis 50

°C

Temperaturbereich Transport/Lagerung

-40 bis 70

°C

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

A-DQ(ZN)B2Y 18x24E 9/125

6000N, OS2

Liefern, montieren