Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 1500N

LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader als Erd- sowie Rohrkabel.
Für direkte Erdverlegung geeignet, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, Nagetierschutz durch Glasgarne.

Faseranzahl

12

Anzahl der Bündeladern

1

Faser pro Bündel

12

Faserart

Multimode 50/125

Faserkategorie

OM4

Außendurchmesser

7,8

mm

min. Biegeradius (fest verlegt)

150

mm

Gewicht

60

kg/km

max. Zugkraft

1500

N

Mantelmaterial

Polyethylen (PE)

Temperaturbereich Betrieb

-30 bis 60

°C

Temperaturbereich Installation

-5 bis 50

°C

Temperaturbereich Transport/Lagerung

-40 bis 70

°C

Prüfverfahren

Dämpfung: nach IEC 60793-1-1
längswasserdicht: nach IEC 60794-1-2

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

A-DQ(ZN)B2Y 1x12G 50/125

1500N, OM4

t31548012

Liefern, montieren