Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 1500N

LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader als Erd- sowie Rohrkabel.
Für direkte Erdverlegung geeignet, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, Nagetierschutz durch Glasgarne.

Faseranzahl

24

Anzahl der Bündeladern

1

Faser pro Bündel

24

Faserart

Singlemode 9/125

Faserkategorie

OS2

Außendurchmesser

8,6

mm

min. Biegeradius (fest verlegt)

170

mm

Gewicht

70

kg/km

max. Zugkraft

1500

N

Mantelmaterial

Polyethylen (PE)

Temperaturbereich Betrieb

-30 bis 60

°C

Temperaturbereich Installation

-5 bis 50

°C

Temperaturbereich Transport/Lagerung

-40 bis 70

°C

Prüfverfahren

Dämpfung: nach IEC 60793-1-1
längswasserdicht: nach IEC 60794-1-2

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

A-DQ(ZN)B2Y 1x24E 9/125

1500N

t30348024

Liefern, montieren