Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 6000N

LWL-Außenkabel mit verseilter Bündelader als Erd- sowie Rohrkabel.  
Für direkte Erdverlegung geeignet, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, Nagetierschutz durch Glasgarne.

Faseranzahl

24

Anzahl der Bündeladern

2

Faser pro Bündel

12

Faserart

Singlemode 9/125

Faserkategorie

OS2

Außendurchmesser

12,5

mm

min. Biegeradius (fest verlegt)

250

mm

Gewicht

125

kg/km

max. Zugkraft

6000

N

Mantelfarbe

schwarz

Mantelmaterial

Polyethylen (PE)

Temperaturbereich Betrieb

-30 bis 60

°C

Temperaturbereich Installation

-5 bis 50

°C

Temperaturbereich Transport/Lagerung

-40 bis 70

°C

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

A-DQ(ZN)B2Y 2x12E 9/125

6000N

t30348424

Liefern, montieren