**BPEO-3 Glasfasermuffe Endverteilerpunkt (EDP)**

Geeignet für das Unterbringen und Spleißen eines hohen Faservolumens

Für den Haupt- und Zuleitungsbereich

Kabeleinführungskits (ECAM) für verschiedene nutzbare Kabeldurchmesser

Wasserdicht

Schutzklasse IP68

Kapazität: bis zu 48 Spleißkassetten

Maximalkapazität: 576 Fusionsspleiße

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Kunststoff |  |
| Breite | 341 | mm |
| Höhe | 149 | mm |
| 661 | 661 | 661 |
| Schutzgrad | IP68 |  |
| Schlagschutzgrad | IK10 |  |
| druckdicht kurzzeitig | 500 | mbar |
| druckdicht dauer | 80 | mbar |
| geeignete Einführungen | 1 x EACM D27 und 2 x ECAM S18 und 10 x ECAM S12;2 x EACM S18 und 2 x ECAM S18 und 10 x ECAM S12 |  |
| max. Anzahl Gesamt-Spleißkapazität (Crimp) bei Verwendung SC-Kassette | 576 |  |
| max. Anzahl Spleißkapazität (Crimp) je SCKassette | 12 |  |
| max. Anzahl Spleißkassetten SC-Kassette | 48 |  |
| max. Anzahl Gesamt-Spleißkapazität (Crimp) bei Verwendung SE-Kassette | 576 |  |
| max. Anzahl Spleißkapazität (Crimp) je SEKassette | 12 |  |
| max. Anzahl Spleißkassetten SE-Kassette | 48 |  |
| Lieferumfang | Muffenkörper mit Verriegelung u.  Deckel inklusive Ventil  Blindstopfen für alle Einfach- u.  Doppelkabeleinführungen  Glasfaser-Management-Organizer, montiert, ohne Spleißkassetten Zubehör zur Fixierung und der  Rangierung von Micro-Structure oder  Bündeladern und der 250 μm  Glasfasern, die unterhalb des  Organizers abgelegt werden können |  |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |

Typ BPEO-3-Glasfasermuffe-EDP

Grundgehäuse, leer

Grundgehäuse, leer

Liefern, montieren