19" Baugruppenträger 4HE

Modulares System zur Realisierung hoher Portdichten Platz für bis zu 12 Einschübe im Grundgehäuse Integriertes Fach für die Bündeladerreserve (1 HE)

Montagefreundliche Einschubtechnik zur Verteilung der Fasern in Gruppen Einsatz als Trockenmuffe mit Blindabdeckungen möglich

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FarbeMaterial | aluminiumAluminium |  |
| Breite | 483 | mm |
| Tiefe | 274 | mm |
| Höhe | 178 | mm |
| Höheneinheiten | 4 | HE |

Fabrikat eku oder gleichwertig

Typ Fiberpatch K,4HE,Modular leer

Alu

Liefern, montieren