Belüftungseinheit für Standschrank

Für geschweißte und zerlegbare eku-Standschränke.  
Für Dach- oder Bodenmontage.

Ausführung

2 Lüfter

Anschlussleistung

30

W

Farbe

lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

Belüftungseinheit mit Thermo.

Dach/Boden Montage, 2xLüfter

t27857000

Liefern, montieren