FTTH Drop Innenkabel

Innenkabel für die Verlegung und das Einziehen in Kabelkanälen bzw. Kabelschächten (Steig- und Horizontalbereich), im Unterflurbereich, als Rangier- und Adapterkabel sowie als Anschlussleitung zum Arbeitsplatz (FTTD), auch als Gebäudeverbindungskabel in trockenen Kanälen. Durch die Ausführung mit 900 µm Festadern ist eine einfache und direkte Steckermontage möglich.  
Raucharm und halogenfrei (LSZH), flammwidrig und nicht  
korrosiv (FRNC), komplett trockener Aufbau, metallfrei, keine  
Erdungsprobleme und Potentialverschleppung, dünnes und robustes   
Kabel, besonders geeignet für feldkonfektionierbare  
Stecker, vorkonfektionierte Strecken erhältlich, Festader mit   
900 µm Durchmesser (TB), leicht absetzbar bis 100 mm,   
Farbaufteilung der Festadern nach DIN / VDE 0888

Faseranzahl

4

Faser pro Bündel

Faserart

E9/125

Faserkategorie

G.657.A2

Außendurchmesser

3,9

mm

min. Biegeradius (fest verlegt)

60

mm

Gewicht

20

kg/km

max. Zugkraft

900

N

Querdruckfestigkeit

1000

N/dm

Mantelmaterial

LSOH

Brandklasse

Cca

Temperaturbereich Betrieb

-10 bis 60

°C

Temperaturbereich Installation

0 bis 50

°C

Normen

Farbaufteilung der Festadern nach DIN / VDE 0888  
Faser gemäß ITU G.657A2  
IEC 60332-3  
IEC 61034  
IEC 60754-2

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

I-VH 1x4E 9/125 G657A

eku Indoor Dropkabel

t30328204

Liefern, montieren