FTTH AP Anschlussdose, 2xLC-D, vorkonfektioniert 20m J-VH 4 E9/125 G657A2 B2ca

Extrem flache Anschlussdose mit einem Aufbaumaß von 27 mm Steckerauslass unten, parallel zur Wand

Bestückt mit zwei LC-Duplex-Kupplungen inklusive Shutter

Gehäuse zur direkten Montage auf Hutschiene TS 35 (35 mm) nach DIN EN 60715 Vorkonfektioniert inklusive Abwickelvorrichtung, Messprotokoll und Montagematerial

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausführung Farbe Material  Breite | Aufputz, 2x LC-Duplex weiß  Kunststoff  80 | mm |
| Tiefe | 27 | mm |
| Höhe | 80 | mm |
| Schutzgrad Ausführung | Aufputz, 2x LC-Duplex | IP |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | FTTH-Anschlussdose 4E9/125 A2 4x LC APC Stecker  LSZH, 2,2mm, B2ca  20m |  |
| Liefern, montieren |  |  |