**FTTH Fiber Termination Unit mit Spleißablage** Passive Grundplatte bzw. Fiber Termination Unit (FTU) Verbindung mit HÜP über LWL-Patchkabel

Direkte Einführung von LWL-Kabeln und Röhrchenzuführung (7/4 mm)

Ausreichend Platz und Abfangmöglichkeiten für Gasblocker Separat entnehmbare Spleißebene für einfache Montage

Einfache Installation des aktiven ONT/Medienkonverters durch Aufdrehen auf die FTU (TWIST)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausführung | inkl. 1x SC/APC-Simplex Kupplung, ohne Pigtails |  |
| Farbe | weiß |
| Material | Kunststoff |
| Breite | 110 | mm |
| Tiefe | 46 | mm |
| Höhe | 110 | mm |
| Schutzgrad |  | IP |
| Auslassrichtung |  |  |
| Kabelzuführung | Unterseite, Rückseite (nur Kabel) |  |
| Steckplätze | für 2 SC-Simplex Kupplungen |  |
| Temperaturbereich Betrieb |  | °C |
| Ausführung | inkl. 1x SC/APC-Simplex Kupplung, ohne Pigtails |  |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | FTTH-Anschlussdose FiberTwist |  |
|  | FTU 100 inkl. 1xLWL-Kupplung |  |
|  | Simplex SC/APC SM grün |  |
|  | Maße: 110x110x46mm |  |
| Liefern, montieren |  |  |