FTTH AP Anschlussdose, LC APC vorkonfektioniert 10m+30m J-VH 1 E9/125 G657A2 B2ca

Flexibles Erweiterungsset für Glasfaser basierte Zugangsnetzwerke zur direkten Anbindung einer Anschlussdose an einen bestehenden LC-APC Port

Montage der Dose AP

10 Meter vorkonfektioniertes Kabel im Inneren der Dose, zusätzliche Meter auf Pappspule Brandverhalten des Kabels B2ca

LC-APC-Stecker am Kabelende für standardisierte Glasfaserverbindungen Kabelverlegung erfordert Bohrung mind. 14mm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausführung FarbeMaterial | Aufputz, 1x LC-Simplex reinweiß (ähnlich RAL 9010)Kunststoff |  |
| Breite | 100 | mm |
| Tiefe | 33 | mm |
| Höhe | 100 | mm |
| Schutzgrad Ausführung | IP20Aufputz, 1x LC-Simplex | IP |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | eku Gf-TA Dose 1E9/125 G657A2 LC APC2,2mm B2ca UL94-V0,10m(+30m)Serie eku-Twister |  |
| Liefern, montieren |  |  |