**FTTH AP Anschlussdose, LC APC Aufdrehstecker 10m+20m J-VH 1 E9/125 G657A2 B2ca** Flexibles Erweiterungsset für Glasfaser basierte Zugangsnetzwerke zur direkten Anbindung einer Anschlussdose an einen bestehenden LC-APC Port

Montage der Dose AP

10 Meter vorkonfektioniertes Kabel im Inneren der Dose, zusätzliche Meter auf Pappspule Brandverhalten des Kabels B2ca

LC-APC Ferrule am Kabelende für mitgeliefertes Aufdreh-Steckergehäuse Kabelverlegung erfordert Bohrung mind. 6mm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausführung Farbe  Material | Aufputz, 1x LC-Simplex reinweiß (ähnlich RAL 9010)  Kunststoff |  |
| Breite | 100 | mm |
| Tiefe | 33 | mm |
| Höhe | 100 | mm |
| Schutzgrad Ausführung | IP20  Aufputz, 1x LC-Simplex | IP |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | eku Gf-TA Dose 1E9/125 G657A2 LC APC Aufdrehstecker  2,2mm B2ca UL94-V0,10m(+20m)  Serie eku-TwisterXS |  |
| Liefern, montieren |  |  |