**FTTH UP TAE Anschlussdose, 1xLC-Q, vorkonfektioniert 20m J-VH 4 E9/125 G657A2 B2ca**

Einbaumaß: 35 mm

Einbau in Hohlwand- und Schalterdosen möglich

Kabelzuführung von hinten oder den Seiten

Ausgestattet mit zwei LC-Duplex-Kupplungen inkl. Shutter

Lieferung komplett vorkonfektioniert inkl. Abwickelvorrichtung

TAE-Design für maximale Kompatibilität zu gängigen Schalterprogrammen

Abschlusspunkt der Glasfaserleitung innerhalb der Wohnung (Netzebene 5)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausführung | TAE; Unterputz; 2 x LC-Duplex, ohne Abdeckrahmen |  |
| Farbe | reinweiß (ähnlich RAL 9010) |  |
| Material | Kunststoff |  |
| Breite | 70,4 | mm |
| Tiefe | 35 | mm |
| Höhe | 70,4 | mm |
| Schutzgrad | IP20 | IP |
| Auslassrichtung | schräg |  |
| Kabelzuführung | Seiten / Rückseite |  |
| Steckplätze | 2 x LC-Duplex Kupplungen |  |
| Temperaturbereich Betrieb | -20 bis 60 | °C |
| Ausführung | TAE; Unterputz; 2 x LC-Duplex, ohne Abdeckrahmen |  |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | FTTH-TAE Dose 4E9/125 A24x LC APC Stecker/2xLC DX Shutter Kupplungen, gnLSZH, 2,4mm, B2ca, 20m |  |

Liefern, montieren