**FTTH UP UAE Anschlussdose, 2xLC-D, vorkonfektioniert 50m J-VH 4 E9/125 G657A2 B2ca**

Einbaumaß: 35 mm

Einbau in Hohlwand- und Schalterdosen möglich

Kabelzuführung von hinten oder den Seiten

Ausgestattet mit zwei LC-Duplex-Kupplungen inkl. Shutter

Lieferung komplett vorkonfektioniert inkl. Abwickelvorrichtung

UAE-Design für maximale Kompatibilität zu gängigen Schalterprogrammen

Abschlusspunkt der Glasfaserleitung innerhalb der Wohnung (Netzebene 5)

|  |  |
| --- | --- |
| Ausführung | UAE; Unterputz; 2 x LC-Duplex, ohne Abdeckrahmen |
| Farbe | reinweiß (ähnlich RAL 9010) |
| Material | Kunststoff |
| Breite | 70,4 mm |
| Tiefe | 35 mm |
| Höhe | 70,4 mm |
| Schutzgrad | IP20 IP |
| Auslassrichtung | schräg |
| Kabelzuführung | Seiten / Rückseite |
| Steckplätze | 2 x LC-Duplex Kupplungen |
| Temperaturbereich Betrieb | -20 bis 60 °C |
| Ausführung | UAE; Unterputz; 2 x LC-Duplex, ohne Abdeckrahmen |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |
| Typ | FTTH-UAE Dose 4E9/125 A24x LC APC Stecker/2xLC DX Shutter Kupplungen, gnLSZH, 2,4mm, B2ca, 50m |

Liefern, montieren