Fachboden, fest

Perforierter Boden aus Stahlblech zur Montage an den Befestigungsebenen

Breite

19

Zoll

Tiefe

550

mm

Höhe

1

HE

max. Belastbarkeit

150

kg

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

Fachboden fest, 1HE, gelocht

Belastung max 150kg inkl. Zub.

550mm

Schwerlast

t27853003

Liefern, montieren