Fachboden, fest

Perforierter Boden aus Stahlblech zur Montage an den Befestigungsebenen

Breite

19

Zoll

Tiefe

650

mm

Höhe

1

HE

max. Belastbarkeit

80

kg

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

Fachboden fest, 1HE, gelocht

Belastung max. 80kg inkl. Zub.

650mm

t27853005

Liefern, montieren