Fachboden, fest

Perforierter Boden aus Stahlblech zur Montage an den Befestigungsebenen

Breite

19

Zoll

Tiefe

750

mm

Höhe

1

HE

max. Belastbarkeit

40

kg

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

Fachboden fest, 1HE, gelocht

Belastung max. 40kg inkl. Zub.

750mm

Liefern, montieren