Kabelführungspanel

Kabelführungspanel, 19", RAL7035

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

19"Kabelführungspanel, 1HE

lichtgrau, RAL 7035

t66003000

Liefern, montieren