Kabelführungspanel

Kabelführungspanel, 19", RAL7035, Metallbügel

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

19"Kabelführungspanel, 1HE

6-fach 70x40mm, Stahl,

lichtgrau, RAL7035

t66003001

Liefern, montieren