Kabelführungspanel

Kabelführungspanel, 19", RAL9005

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

19"Kabelführungspanel, 1HE

schwarz, RAL 9005

Liefern, montieren