19" Consolidation Point Gehäuse für E-Stone, leer

Zur Boden-, Wand- und Deckenmontage als Verteil- und Sammelpunkt.
Leergehäuse für max. 6 Keystone-Module der eku E-Stone-Serien.
Stahlblechgehäuse mit abnehmbaren Deckel, Deckel mit dicht schließender Staubschutzklappe, galvanisch veredelte Oberflächen.
Alle Kabeleingänge und -ausgänge staubgeschützt durch Schaumdichtungen.
Schutzklappe mit Staubschutzbürste für die Frontseite, front- und rückseitige Einzelzugentlastung der Kabel.

Farbe

lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Gehäusematerial

Stahlblech

Breite

135

mm

Tiefe

300

mm

Höhe

50

mm

Gewicht

1550

g

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

6-Port Consolidation Point

Gehäuse 135x50x300mm

t66851965

Liefern, montiern