Keystone Hutschienenaufnahme für E-Stone, leer

Für Hutschiene TS35 (35 mm) nach DIN EN 60715.   
Leerträger für zwei Module im Keystone-Format.  
Inkl. Hutschienenadapter (Metall, mit Gewinde M5).

Farbe

metall

Gehäusematerial

Metall

Gewicht

50

g

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

Hutschienenadapter, 2-fach

für E-Stone Modul

t66851070

Liefern, montiern