19" Keystone Verteilerfeld für E-Stone, leer

Leergehäuse 1HE zur Aufnahme von bis zu 24 RJ45-Keystone Buchsen / Kupplungen der Serien E-Stone, E-Stone-Pro, E-Stone-Premium sowie anderer Module im Keystone-Format.
Bedruckt mit Ziffern 1 ... 24.
Erdanschluss über Erdkabel mit Ringöse für M6 oder Kabelschuh.
Zugentlastung mittels Kabelbinder.
Farbe ähnlich RAL 9005 (schwarz).

Ausführung

24 Port / 1HE

Farbe

schwarz (ähnlich RAL 9005)

Gehäusematerial

1,5mm Stahlblech

Potentialanschluss

über Schraubanschluss oder Kabelschuh

Breite

483

mm

Tiefe

93

mm

Höhe

44

mm

Gewicht

900

g

Einsatzbedingungen / Einsatzort

in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung

Temperaturbereich Betrieb

-40 bis 70

°C

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

eku E-Stone Leerpanel

für 24 Module, ink. Abfang

schwarz

t66851030

Liefern, einbauen in Datenschrank, Wandgehäuse