19" Keystone Verteilerfeld für E-Stone, leer

Leergehäuse 1HE zur Aufnahme von bis zu 24 RJ45-Keystone Buchsen / Kupplungen der Serien E-Stone, E-Stone-Pro, E-Stone-Premium sowie anderer Module im Keystone-Format.  
Bedruckt mit Ziffern 1 ... 24.  
Erdanschluss über Erdkabel mit Ringöse für M6 oder Kabelschuh.  
Zugentlastung mittels Kabelbinder.  
Farbe ähnlich RAL7035 (lichtgrau).  
Modulabgang: 24xWinkelabgang links.

Ausführung

24 Port / 1HE

Farbe

lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Gehäusematerial

1,5mm Stahlblech

Potentialanschluss

über Schraubanschluss oder Kabelschuh

Breite

483

mm

Tiefe

155

mm

Höhe

44

mm

Gewicht

1300

g

Einsatzbedingungen / Einsatzort

in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung

Temperaturbereich Betrieb

-40 bis 70

°C

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

eku E-Stone Leerpanel

für 24 Module, Winkelabgang

24x links

inkl. Abfang, 1HE, grau

t66851022

Liefern, einbauen in Datenschrank, Wandgehäuse