Keystone Modulaufnahme "Design" für E-Stone, leer

Für Montage im Brüstungskanal, Bodentank oder UP.   
Geeignet zur Aufnahme von zwei Keystone-Modulen der Serie E-Stone.  
Kann mit farblich gleichen Abdeckrahmen von diversen Schalterprogrammherstellern kombiniert werden.  
45° Schrägauslass, Beschriftungsfeld.  
Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter mittels Kabelschuh (gemäß DIN 46342-1).

Ausführung

2-fach

Farbe

weiß

Materialien

Tragrahmen: Zinkdruckguss  
Zentralplatte: Kunststoff

Breite

70,4

mm

Höhe

70,4

mm

Breite Zentralplatte

50

mm

Höhe Zentralplatte

50

mm

Befestigungsspur

60

mm

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

eku Modulaufnahme design

UP, 2-fach, reinweiß

für E-Stone Serie

t66851930

Liefern, montieren