Keystone Modultragrahmen "UAE" für E-Stone, leer

Für Montage im Kabelkanal, UP oder zur Aufputzmontage.  
Durch das Wegbrechen von zwei Montagelaschen ist auch eine Bodentankmontage möglich.  
Zur Aufnahme von einem Keystone-Modul der Serie E-Stone.  
Kann mit UAE-Zentralplatten und Abdeckrahmen von diversen Schalterprogrammherstellern kombiniert werden.  
45° Schrägauslass, Beschriftungsfeld.  
Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter mittels Kabelschuh gemäß DIN 46342-1.

Ausführung

1-fach

Farbe

weiß

Materialien

Tragrahmen: Zinkdruckguss  
Zentralplatte: Kunststoff

Breite

70,4

mm

Höhe

70,4

mm

Breite Zentralplatte

50

mm

Höhe Zentralplatte

50

mm

Befestigungsspur

60

mm

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

eku UAE-Tragrahmen design

1-fach, für E-Stone Serie

t66850929

Liefern, montieren