Tragrahmen Unterflur System für E-Stone, leer

Bodentankhalter zur Aufnahme von 12 Keystone Modulen der E-Stone Serien.
Beschriftet mit Aufdruck 1 bis 12.
Erdungsbolzen/-lasche.
45° Schrägauslass, optional kann eine Zugentlastung montiert werden.

passend zu: OBO GES 6, GES 6/10, GESR 7/10 (nur Mitte), GES 9

Farbe

schwarz (ähnlich RAL 9005)

Gehäusematerial

1,5mm Stahlblech

Gewicht

160

g

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

Bodentankeinsatz, 12-fach

für E-Stone Modul

(UF-System OBO Bettermann)

t66851105

Liefern, montiern