**LWL Abschlußpunkt für 1 - 3 Wohneinheiten**

Geeignet für raue Umgebungen, auch bei begrenztem Platz

Erweiterbare BASIC-Variante

Unterstützt Spleiß- / Patchlösungen NE3 / NE4

Ideal für geschützte Glasfaserverbindungen

Aufklappbarer, abnehmbarer, arretierbarer Deckel

Sauberes Faserführungsmanagement

Deckelverschluss mittels Schraube

Inklusive Bohrschablone

Inklusive Beschriftungsfeld und Dokumentenhalter

Anzahl Spleißkassetten: 4 (max.)

Crimpspleiß Kapazität: 48 (max.)

LC-Duplex Kupplungen: 7 Stk. (max.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausführung |  |  |
| Farbe  Material | grau |  |
| Breite | 200 | mm |
| Tiefe | 65 | mm |
| Höhe | 280 | mm |
| Schutzgrad  Ausführung | IP55 | IP |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | C-Box Basic |  |

Liefern, montieren