**LWL Abschlußpunkt für 4 - 17 Wohneinheiten**

Geeignet für raue Umgebungen, auch bei begrenztem Platz

Individuell bestückbare BASIC-Variante

Unterstützt Spleiß- / Patchlösungen NE3 / NE4

Ideal für geschützte Glasfaserverbindungen

Aufklappbarer, abnehmbarer, arretierbarer Deckel

Sauberes Faserführungsmanagement

Deckelverschluss mittels Schraube

Inklusive Bohrschablone

Inklusive Beschriftungsfeld und Dokumentenhalter

Anzahl Spleißkassetten: NE 3: 8; NE 4: 12 (max.)

Crimpspleiß Kapazität: NE 3: 96; NE 4: 144 (max.)

LC-Duplex Kupplungen: 56 Stk. (max.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausführung | Basismodell |  |
| FarbeMaterial | grau |  |
| Breite | 350 | mm |
| Tiefe | 110 | mm |
| Höhe | 450 | mm |
| Schutzgrad | IP55 | IP |
| Ausführung | Basismodell |  |

Fabrikat eku oder gleichwertig

Typ D-Box BASIC

Liefern, montieren