Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y

LWL-Außenkabel mit verseilter Bündelader und Stahlrillenmantel.  
Geeignet für den Einzug in Rohranlagen, zur Verlegung in Betonkanälen und auf Kabelpritschen, kann auch direkt im Erdreich verwendet werden. Einsatz bei erhöhter Gefahr durch Nagetiere.  
Robustes Kabel, Stahlrillenmantel als Nagetier- und mechanischer Schutz, längswasserdicht, UV-beständig, trockene Seelenfüllung.

Faseranzahl

144

Anzahl der Bündeladern

12

Faser pro Bündel

12

Faserart

E9/125

Faserkategorie

OS2

Außendurchmesser

17,8

mm

min. Biegeradius (fest verlegt)

356

mm

Gewicht

308

kg/km

max. Zugkraft

4000

N

Mantelmaterial

Polyethylen (PE)

Temperaturbereich Betrieb

-40 bis 70

°C

Temperaturbereich Installation

-30 bis 60

°C

Temperaturbereich Transport/Lagerung

-40 bis 70

°C

Prüfverfahren

Dämpfung: nach IEC 60793-1-1  
längswasserdicht: nach IEC 60794-1-2

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

A-DQ(ZN)(SR)2Y 12x12E 9/125

Liefern, montieren