Außenkabel A-DQ(ZN)4Y Mini Kabel

Im Aufbau reduziertes Kabel bei voller Faserfunktionalität für das Einblasen in Mikrorohre.  
Konstruktion der Oberfläche der PA-Mantelmischung bewirkt eine minimale Gleitreibung an den Innenflächen der Röhrchen.   
Zentralelement mit Rückstellfähigkeit bewirkt Einbringen des Kabels ohne Windungen nach Entnahme von der Trommel.  
UV-beständig, längswasserdicht, einblasbar, geringes Gewicht

Faseranzahl

432

Anzahl der Bündeladern

18

Faser pro Bündel

24

Faserart

E9/125

Faserkategorie

G.657.A1

Außendurchmesser

12,5

mm

min. Biegeradius (fest verlegt)

250

mm

Gewicht

130

kg/km

max. Zugkraft

1000

N

Mantelmaterial

Polyamid

Temperaturbereich Betrieb

-30 bis 70

°C

Temperaturbereich Installation

-5 bis 50

°C

Temperaturbereich Transport/Lagerung

-40 bis 70

°C

Prüfverfahren

Dämpfung: nach IEC 60793-1-1  
längswasserdicht: nach IEC 60794-1-2

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

A-DQ(ZN)4Y 18x24E 9/125

Mini Kabel 12,5 +/- 0,4mm

G657A.1

Liefern, montieren