LWL Breakout Kabel J-V(ZN)HH

Breakout-Kabel  
Zur Verlegung und zum Einziehen in Kabelkanälen bzw. -schächten (Steig- und Horizontalbereich), Unterflurbereich, als Rangier- und Adapterkabel, Anschlussleitung zum Arbeitsplatz innerhalb von Gebäuden (FTTD oder als Gebäudeverbindungskabel in trockenen Kanälen  
Einfache und direkte Steckerfeldmontage mit erhöhter Zugkraftabfangung  
Leicht absetzbar und spleißbar  
Raucharm, halogenfrei, flammwidrig und nicht korrosiv  
Metallfrei und komplett trockener Aufbau  
Geeignet für feldkonfektionierbare Stecker  
Zusätzliche Zugentlastung

Faseranzahl

24

Faser pro Bündel

1

Faserart

Singlemode 9/125

Faserkategorie

OS2

Außendurchmesser

15,1

mm

min. Biegeradius (fest verlegt)

235

mm

Gewicht

170

kg/km

max. Zugkraft

1200

N

Querdruckfestigkeit

N/dm

Mantelmaterial

LSOH

Brandklasse

Eca

Brandlast pro Meter

MJ/m

Temperaturbereich Betrieb

-20 bis 60

°C

Temperaturbereich Installation

-5 bis 50

°C

Temperaturbereich Transport/Lagerung

-25 bis 70

°C

Prüfverfahren

Dämpfung: nach IEC 60793-1-1  
halogenfrei: nach IEC 60754-1  
flammwidrig nach IEC 60332-3  
nicht korrosiv: nach IEC 60754-2  
raucharm: nach IEC 61034

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

I-V(ZN)HH 24E 9/125

Breakout-Innenkabel, OS2

t30327224

Liefern, montieren