LWL-Haubenmuffe, Typ M

Wasserdichtigkeit bis zu 5 m Wassersäule (0,5 bar) Schutzklasse IP68

Einfache Einführung von geschnittenen und ungeschnittenen (Loop) Kabeln Ablage für ungeschnittene Bündeladern

Montage am Mast, an der Wand oder im Schacht mit den entsprechenden Halterungen Sechs runde Einführungen am Muffenboden

Ein ovaler Eingang speziell für Loop-Kabel

Optional Kaltabdichtungen für hitzeempfindliche Microkabel zur Gewährleistung optimaler Sicherheit und Funktionalität

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Kunststoff |  |
| Breite | 305 | mm |
| Höhe | 500 | mm |
| Gewicht | 9,5 | kg |
| Schutzgrad | IP68 |  |
| druckdicht maximal | 0,5 | mbar |
| Anzahl runder Öffnungen | 6 |  |

Anzahl ovaler Öffnungen geeignete Mini-Röhrchen

max. Anzahl Gesamt-Spleißkapazität (Crimp) bei Verwendung SC-Kassette

max. Anzahl Spleißkapazität (Crimp) je SC-

Kassette

max. Anzahl Spleißkassetten SC-Kassette max. Anzahl Gesamt-Spleißkapazität (Crimp) bei Verwendung SE-Kassette

max. Anzahl Spleißkapazität (Crimp) je SE- Kassette

1

6x12 Röhrchen 7mm;6x24 Röhrchen 5mm

192

6

32

240

12

max. Anzahl Spleißkassetten SE-Kassette 20

max. Anzahl Spleißkassettenhalter 4

Lieferumfang Muffenhaube, Verschlussring mit Sicherungsstift und Dichtring, Fasermanagmenteinheiten, Spleißkassettenhalter

Fabrikat eku oder gleichwertig

Typ LWL-Haubenmuffe, Typ M

nicht konfektioniert

Liefern, montieren