LWL Kupplung LC Duplex

Aufnahme von 2 LC-Steckern je Seite als Einzelfaser-Stecksystem Kunststoff-Gehäuse

1,25 mm Hülse (Sleeve) Latched Push-Pull Verriegelung

Steckertyp A-Seite LC Duplex

Steckertyp B-Seite LC Duplex

Ausführung Multimode OM3

Hülsenmaterial Zirkonia-Keramik

Gehäusefarbe aqua

Fabrikat eku oder gleichwertig

Typ LWL-Kupplung Duplex LC, MM

Keramik, aqua

Liefern, montieren