LWL Kupplung LC Duplex

Aufnahme von 2 LC-Steckern je Seite als Einzelfaser-Stecksystem Kunststoff-Gehäuse

1,25 mm Hülse (Sleeve) Latched Push-Pull Verriegelung

Steckertyp A-Seite LC Duplex

Steckertyp B-Seite LC Duplex

Ausführung Multimode OM1

Hülsenmaterial Phosphor-Bronze

Gehäusefarbe beige

Fabrikat eku oder gleichwertig

Typ LWL-Kupplung Duplex LC, MM

Ph/Br, beige, SC-Simplex Form

Liefern, montieren