LWL Kupplung SC Duplex

Aufnahme von 2 SC-Steckern je Seite als Einzelfaser-Stecksystem Kunststoff-Gehäuse

2,5 mm Hülse (Sleeve) Push-Pull Verriegelung

Steckertyp A-Seite SC Duplex

Steckertyp B-Seite SC Duplex

Ausführung Multimode OM2

Hülsenmaterial Zirkonia-Keramik

Gehäusefarbe beige

Fabrikat eku oder gleichwertig

Typ LWL-Kupplung Duplex SC, MM

Keramik, beige

Liefern, montieren