LWL Kupplung ST Simplex

Aufnahme von 1 ST-Stecker je Seite als Einzelfaser-Stecksystem Metall-Gehäuse

2,5 mm Hülse (Sleeve) Bajonett-Verriegelung

Steckertyp A-Seite ST Simplex

Steckertyp B-Seite ST Simplex

Ausführung Singlemode OS

Hülsenmaterial Zirkonia-Keramik

Gehäusefarbe metall

Fabrikat eku oder gleichwertig

Typ LWL-Kupplung Simplex ST, SM/MM

Keramik

Liefern, montieren