LWL Mini Breakout Kabel J-V(ZN)H

Mini-Breakout-Kabel
Zur Verlegung und Einziehen in Kabelkanälen bzw. -schächten (Steig- und Horizontalbereich), Unterflurbereich, als Rangier- und Adapterkabel, Anschlussleitung zum Arbeitsplatz innerhalb von Gebäuden oder als Gebäudeverbindungskabel in trockenen Kanälen
Ausführung mit 900 μm Kompaktadern für einfache und direkte Steckerfeldmontage
Leicht absetzbar und spleißbar
Raucharm, halogenfrei, flammwidrig und nicht korrosiv
Metallfrei und komplett trockener Aufbau
Geeignet für feldkonfektionierbare Stecker

Faseranzahl

2

Faser pro Bündel

1

Faserart

G50/125

Faserkategorie

OM3

Außendurchmesser

5

mm

min. Biegeradius (fest verlegt)

45

mm

Gewicht

15

kg/km

max. Zugkraft

400

N

Querdruckfestigkeit

N/dm

Mantelmaterial

LSOH

Brandklasse

Eca

Brandlast pro Meter

MJ/m

Temperaturbereich Betrieb

-20 bis 60

°C

Temperaturbereich Installation

-5 bis 50

°C

Temperaturbereich Transport/Lagerung

-25 bis 70

°C

Prüfverfahren

Dämpfung: nach IEC 60793-1-1
halogenfrei: nach IEC 60754-1
flammwidrig nach IEC 60332-3
nicht korrosiv: nach IEC 60754-2
raucharm: nach IEC 61034

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

I-V(ZN)H 2G 50/125

Mini Breakout Kabel, OM3

Liefern, montieren