LWL Mini Breakout Kabel J-V(ZN)H

Mini-Breakout-Kabel  
Zur Verlegung und Einziehen in Kabelkanälen bzw. -schächten (Steig- und Horizontalbereich), Unterflurbereich, als Rangier- und Adapterkabel, Anschlussleitung zum Arbeitsplatz innerhalb von Gebäuden oder als Gebäudeverbindungskabel in trockenen Kanälen  
Ausführung mit 900 μm Kompaktadern für einfache und direkte Steckerfeldmontage  
Leicht absetzbar und spleißbar  
Raucharm, halogenfrei, flammwidrig und nicht korrosiv  
Metallfrei und komplett trockener Aufbau  
Geeignet für feldkonfektionierbare Stecker

Faseranzahl

4

Faser pro Bündel

1

Faserart

Multimode 50/125

Faserkategorie

OM3

Außendurchmesser

5

mm

min. Biegeradius (fest verlegt)

45

mm

Gewicht

18

kg/km

max. Zugkraft

400

N

Querdruckfestigkeit

N/dm

Mantelmaterial

LSOH

Brandklasse

Eca

Brandlast pro Meter

MJ/m

Temperaturbereich Betrieb

-20 bis 60

°C

Temperaturbereich Installation

-5 bis 50

°C

Temperaturbereich Transport/Lagerung

-25 bis 70

°C

Prüfverfahren

Dämpfung: nach IEC 60793-1-1  
halogenfrei: nach IEC 60754-1  
flammwidrig nach IEC 60332-3  
nicht korrosiv: nach IEC 60754-2  
raucharm: nach IEC 61034

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

I-V(ZN)H 4G 50/125

Mini Breakout Kabel, OM3

t31427404

Liefern, montieren