LWL Patchkabel E2000® duplex / E2000® duplex

Beidseitig mit E2000® Simlex-Steckern ausgestattet, die eine 2,5 mm Ferrule und eine Latched Push-Pull-Verriegelung sowie eine selbstschließende Staubschutzklappe verwenden

Flexibles ZipCord erleichtert die Handhabung und Installation auf engem Raum Halogenfreier und flammwidriger Mantel sorgt für zusätzliche Sicherheit in kritischen Umgebungen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steckertyp A-SeitePolierung der Steckerstirnfläche A-Seite Steckertyp B-SeitePolierung der Steckerstirnfläche B-Seite FaserartFaserkategorieLänge | E2000® 8° APC E2000® 8° APCSinglemode OS22 | m |
| Temperaturbereich Betrieb | -40 bis 75 | °C |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | LWL-Duplexkabel 9/125E2000® HRL/E2000® HRL, 2m, OS2 |  |
|  | t50343772 |  |
| Liefern, montieren |  |  |