LWL Patchkabel ST / SC-D

A-Seite mit ST-Simplex-Steckern ausgestattet, die eine 2,5 mm Ferrule und eine Bajonett- Verriegelung verwenden

B-Seite mit SC-Duplex-Stecker ausgestattet, der eine 2,5 mm Ferrule und eine Push-Pull- Verriegelung verwendet

Flexibles ZipCord erleichtert die Handhabung und Installation auf engem Raum Halogenfreier und flammwidriger Mantel sorgt für zusätzliche Sicherheit in kritischen Umgebungen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steckertyp A-SeitePolierung der Steckerstirnfläche A-Seite Steckertyp B-SeitePolierung der Steckerstirnfläche B-Seite | SC Duplex PCST SimplexPC |  |
| FaserartFaserkategorie Länge | E9/125 OS22 | m |
| Temperaturbereich Betrieb | -40 bis 75 | °C |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | LWL-Duplexkabel 9/125 ST/SC, 2m, OS2 |  |
|  | t50343122 |  |
| Liefern, montieren |  |  |