LWL Patchkabel ST / ST

Beidseitig mit ST-Simplex-Steckern ausgestattet, die eine 2,5 mm Ferrule und eine Bajonett- Verriegelung verwenden

Flexibles ZipCord erleichtert die Handhabung und Installation auf engem Raum Halogenfreier und flammwidriger Mantel sorgt für zusätzliche Sicherheit in kritischen Umgebungen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steckertyp A-Seite  Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite Steckertyp B-Seite  Polierung der Steckerstirnfläche B-Seite | ST Simplex PC  ST Simplex  PC |  |
| Faserart Faserkategorie  Länge | E9/125 OS2  2 | m |
| Temperaturbereich Betrieb | -40 bis 75 | °C |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | LWL-Duplexkabel 9/125 ST/ST, 2m, OS2 |  |
|  | t50343112 |  |
| Liefern, montieren |  |  |