LWL Patchkabel LC-D / LC-D

Beidseitig mit LC-Duplex-Steckern ausgestattet, die eine 1,25 mm Ferrule und eine Latched Push-Pull-Verriegelung verwenden

Flexibles ZipCord erleichtert die Handhabung und Installation auf engem Raum Halogenfreier und flammwidriger Mantel sorgt für zusätzliche Sicherheit in kritischen Umgebungen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steckertyp A-Seite | LC Duplex |  |
| Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite Steckertyp B-Seite  Polierung der Steckerstirnfläche B-Seite Faserart  Faserkategorie  Länge | PC  LC Duplex PC  Multimode 50/125 OM2  2 | m |
| Temperaturbereich Betrieb | -40 bis 75 | °C |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | LWL-Duplexkabel 50/125 LC/LC, 2m, OM2 |  |
|  | t51343992 |  |
| Liefern, montieren |  |  |