LWL Patchkabel ST / LC-D

A-Seite mit ST-Simplex-Steckern ausgestattet, die eine 2,5 mm Ferrule und eine Bajonett- Verriegelung verwenden

B-Seite mit LC-Duplex-Stecker ausgestattet, der eine 1,25 mm Ferrule und eine Latched Push- Pull-Verriegelung verwendet

Flexibles ZipCord erleichtert die Handhabung und Installation auf engem Raum Halogenfreier und flammwidriger Mantel sorgt für zusätzliche Sicherheit in kritischen Umgebungen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steckertyp A-Seite | ST Simplex |  |
| Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite Steckertyp B-Seite  Polierung der Steckerstirnfläche B-Seite Faserart  Faserkategorie  Länge | PC  LC Duplex PC  Multimode 50/125 OM2  2 | m |
| Temperaturbereich Betrieb | -40 bis 75 | °C |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | LWL-Duplexkabel 50/125 ST/LC, 2m, OM2 |  |
|  | t51343192 |  |
| Liefern, montieren |  |  |