LWL Patchkabel E2000® duplex / E2000® duplex

Beidseitig mit E2000® Simlex-Steckern ausgestattet, die eine 2,5 mm Ferrule und eine Latched Push-Pull-Verriegelung sowie eine selbstschließende Staubschutzklappe verwenden

Flexibles ZipCord erleichtert die Handhabung und Installation auf engem Raum Halogenfreier und flammwidriger Mantel sorgt für zusätzliche Sicherheit in kritischen Umgebungen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steckertyp A-Seite | E2000® |  |
| Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite Steckertyp B-SeitePolierung der Steckerstirnfläche B-Seite FaserartFaserkategorieLänge | PC E2000® PCMultimode 50/125 OM32 | m |
| Temperaturbereich Betrieb | -40 bis 75 | °C |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | LWL-Duplexkabel 50/125 E2000®/E2000®, 2m, OM3 |  |

Liefern, montieren