LWL Patchkabel SC-D / SC-D

Beidseitig mit SC-Duplex-Steckern ausgestattet, die eine 2,5 mm Ferrule und eine Push-Pull- Verriegelung verwenden

Flexibles ZipCord erleichtert die Handhabung und Installation auf engem Raum Halogenfreier und flammwidriger Mantel sorgt für zusätzliche Sicherheit in kritischen Umgebungen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steckertyp A-Seite | SC Duplex |  |
| Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite Steckertyp B-SeitePolierung der Steckerstirnfläche B-Seite FaserartFaserkategorieLänge | PCSC Duplex PCMultimode 50/125 OM42 | m |
| Temperaturbereich Betrieb | -40 bis 75 | °C |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | LWL-Duplexkabel 50/125 SC/SC, 2m, OM4 |  |
|  | t51543222 |  |
| Liefern, montieren |  |  |