LWL-Universalkabel J/A-DQ(ZN)BH 3000N / 4000N

Universal-Innen-/Außenkabel mit verseilter Bündelader.
Kann als Erd- oder Rohrkabel eingesetzt werden.
UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, halogenfrei, flammwidrig, Nagetierschutz durch Glasgarne.

Faseranzahl

72

Anzahl der Bündeladern

6

Gesamtzahl Verseilelemente

6

Faser pro Bündel

12

Faserart

Singlemode 9/125

Faserkategorie

OS2

Außendurchmesser

9,9

mm

min. Biegeradius (fest verlegt)

200

mm

Gewicht

72

kg/km

max. Zugkraft

3000

N

Querdruckfestigkeit

2000

N/dm

Mantelmaterial

halogenfreies, flammwidriges Material

Brandklasse

Eca

Temperaturbereich Betrieb

-40 bis 70

°C

Temperaturbereich Installation

-10 bis 50

°C

Temperaturbereich Transport/Lagerung

-40 bis 70

°C

Prüfverfahren

Dämpfung: nach IEC 60793-1-1
längswasserdicht: nach IEC 60794-1-2
halogenfrei: nach IEC 60754-1
flammwidrig nach IEC 60332-1
nicht korrosiv: nach IEC 60754-2
raucharm: nach IEC 61034

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

I/A-DQ(ZN)BH 6x12E 9/125

3000N

t30368972

Liefern, montieren