**LWL Wandspleißverteiler für max. 2xLCQ**

Glasfaser Verteil- und Abschlussgehäuse zum Spleißen und Patchen

Installationsfreundliches Gehäuse

Typischerweise bei FTTH-Anwendungen im Einsatz

Ausgelegt für die innen- oder außenliegende Wandmontage

Kompatibel mit herkömmlichen Bündeladerkabeln, Mikrokabeln und Einblasröhrchen

Optional abschließbar für zusätzliche Sicherheit

Ideal als Etagenverteiler in Mehrfamilienhäusern

Zuverlässige Lösung für die Wandmontage im Innen- oder Außenbereich

Bestückbar mit max. 2× SC-Duplex / 2x LC-Quad oder 2x SC-Simplex, E2000®-Simplex, LCDuplex-Kupplungen

Integriertes Fasermanagement

1× Spleißkassette für max. 12x Spleißschutz

1x Gummidurchführung für Eingangskabel 3 - 14 mm

4× teilbare Gummibuchse 2x 1 bis 3 mm

Abschließbares Gehäuseoberteil (optional)

Geeignet für Gasblocker von 5 bis 14 mm Durchmesser

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausführung | inkl. Schloss |  |
| Farbe | lichtgrau (ähnlich RAL 7035) |  |
| Material | PC-ABS |  |
| Breite | 156 | mm |
| Tiefe | 45 | mm |
| Höhe | 235 | mm |
| Schutzgrad | IP54 | IP |
| Ausführung | inkl. Schloss |  |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | ORM5 mit Schloss |  |

Liefern, montieren